***TO DO LIST:***

~~- El pin 26 es al analógico que soporta la función de ADC del código de micropython.~~

~~- Soldar machos en la hilera que está vacía en la placa verde para hacer pruebas.~~

- En la imagen de la datasheet de los pines poner cuales están ocupados y con qué

- crear el código del acelerómetro-giroscopio.

- preguntar a Eloy lo de los puertos analógicos y como resolverlo.

- Crear Circuito de EMG.